**汕头职业技术学院文化旅游学院烹饪实训室监控系统项目报价**

1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 |  单价(元)  |  小计(元)  |
| 一 | 监控系统 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 6U机柜 | （600\*440）宽\*深，6U机柜，前门钢化玻璃门，后面钣金封闭，1个5位PDU | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 9U落地机柜 | （600\*590）宽\*深，9U机柜，前门钢化玻璃门，后面钣金封闭，1个5位PDU | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 网络半球摄像机 | 400万网络半球摄像机传感器类型：1/3"" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR宽动态：120 dB调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：57°，对角视场角：122°4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：100°6 mm，水平视场角：52°，垂直视场角：28°，对角视场角：61° 补光灯类型：红外灯补光距离：最远可达30 m防补光过曝：支持红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口1个内置麦克风报警：1路输入，1路输出，支持最大DC12 V，30 mA复位：支持电源输出：DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电 PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：7.5 W 防护：IP66 | 台 | 7 |  |  |
| 4 | 网络半球摄像机壁挂支架 | 配合网络半球摄像机 | 套 | 7 |  |  |
| 5 | 可转动半球摄像机 | 400万1/1.8′′CMOS 3寸4倍红外PTZ半球，内置电动云台和一体化变焦镜头；传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：2.8~12 mm，4倍光学变倍 视场角：107.4~39.8度（广角~望远） 补光灯类型：红外补光灯距离：普通：50 m，目标识别距离：4 m防补光过曝：支持 水平范围：355°垂直范围：0°-90°水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：60°/s垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720）60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 电源输出：DC12 V对外供电，支持功率≤0.7 W网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 音频输入：内置mic，1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%音频输出：内置speak，1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω接口类型：一体外甩线 电源：DC12 V，最大功耗：24 W；PoE（802.3at）设备出厂配备电源适配器电源接口类型：圆头防护：IP66  | 台 | 8 |  |  |
| 6 | 可转动半球摄像机壁挂支架 | 配置可转动半球摄像机壁挂支架 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 可转动半球摄像机吊装支架 | 伸缩型吊装支架，伸缩范围0.6-1.2米，含半球托盘 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | NVR | 支持≥16路400W摄像机接入，4个8T硬盘接口，支持16个1080P画面显示、1个HDMI输出 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 8T监控硬盘 | 8T监控硬盘 | 块 | 3 |  |  |
| 10 | 有线键鼠 | USB有线键盘鼠标 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 55寸液晶电视 | 4K、含1个HDMI输入 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 移动式液晶电视支架 | 配合55寸液晶电视使用 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | HDMI线 | 5米 | 条 | 1 |  |  |
| 14 | 24口POE千兆交换机 | 24个千兆POE+口、千兆交换机、2个千兆光口、支持POE+，二层网管 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 光纤收发器 | 单口千兆光纤收发器、单SC单模光口 | 对 | 1 |  |  |
| 16 | 光纤终端盒 | 4芯光纤终端盒、4个SC单模光纤耦合器 | 套 | 2 |  |  |
| 17 | 尾纤 | 1.5米、SC单模尾纤 | 条 | 8 |  |  |
| 18 | 熔纤 | 　 | 芯 | 8 |  |  |
| 19 | 4芯单模光纤 | 4芯室外单模光纤、铠装 | 米 | 120 |  |  |
| 20 | 单模跳纤 | SC-SC、单芯单模、2米 | 条 | 2 |  |  |
| 21 | 室外六类非屏蔽网络线 | 室外非屏蔽网络线 | 米 | 300 |  |  |
| 22 | 六类非屏蔽网络线 | 非屏蔽网络线，305米/箱 | 箱 | 2 |  |  |
| 23 | RVV3\*2.5 | 　 | 米 | 50 |  |  |
| 24 | 五孔插座 | 10A、五孔插座、含明装底盒 | 个 | 3 |  |  |
| 25 | JDG管 | 外径25mm、厚度1.2mm | 米 | 210 |  |  |
| 26 | JDG管刷漆 | JDG管刷一遍灰色漆 | 米 | 210 |  |  |
| 27 | PVC管 | 阻燃PVC管、DN25 | 米 | 175 |  |  |
| 28 | PVC管 | 阻燃PVC管、DN32 | 米 | 55 |  |  |
| 29 | 辅材 | 吊筋丝杆、丝杆膨胀头、螺丝、轧带、标识、电源插头等 | 项 | 1 |  |  |
| A | 设备合计 | 上述各项合计 | 　 | 　 |  |  |
| B | 施工费 | 安装、调试和维保等 | 　 | 　 |  |  |
| C | 税 |  | 　 | 　 |  |  |
| D | 总计 |  | 　 | 　 |  |  |